**Открытие сейфа:**

(сейф продается с транспортным кодом 20-40-60)

1. Вращая диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ЧЕТЫРЕ РАЗА, установите метку на первое число 20.
2. Затем, вращая диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ТРИ РАЗА, установите метку на второе число 40.
3. Вращая диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДВА РАЗА, установите метку на третье число 60.
4. После этого поверните диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до упора.

Кодовый замок открыт.

**Перекодировка сейфа.**

1. Вращая диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ЧЕТЫРЕ РАЗА, установите метку на первое число 20.
2. Затем, вращая диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ТРИ РАЗА, установите метку на второе число 40.
3. Вращая диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДВА РАЗА, установите метку на третье число 60.
4. После этого вставьте перекодировочный ключ в отверстие на внутренней стороне двери. Ключ нужно установить таким образом, чтобы рукоятка находилась в положении „1”.
5. Плавно, с небольшим усилием, поверните ключ по стрелке в положение „2”.
6. Вращая диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ЧЕТЫРЕ РАЗА, установите метку на новое первое число кода.
7. Затем, вращая диск ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ТРИ РАЗА, установите метку на новое второе число кода.
8. Вращая диск ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДВА РАЗА, установите метку на новое третье число кода.
9. После этого поверните ключ в положение „3” и осторожно вытащите его из отверстия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

После замены кодовой комбинации несколько раз попробуйте открыть и закрыть замок **при открытой двери сейфа**для того, чтобы убедиться в правильности установки новой кодовой комбинации.

***Не используйте для последней группы цифр Вашей кодовой комбинации числа в диапазоне от 100 до 120 (красный сектор).***

**Внимание!**

Двери стенных сейфов после установки должны быть открыты примерно 4-5 суток (для обеспечения корректного высыхания ниши и исключения попадания конденсата в замочный блок сейфа).

Обновлено 30.01.2011 14:18