Инструкция по эксплуатации кодового механического замка Sargent&Greenleaf со сменным кодом для сейфов Контур.

Опубликованные инструкции поставляются пользователям "как они есть" - Администрация интернет-магазина не несет материальной
ответственности за актуальность инструкций, а также последствия в результате их выполнения.

 **1. Начало работы**
Перед началом работы с замком или изменением кода внимательно прочитайте эту инструкцию.

1.В верхней части неподвижного кольца расположен базовый индекс, предназначенный для набора кода при открытии замка. Слева от базового
индекса расположен дополнительный индекс, предназначенный для установки нового кода.
2.Замок является прецизионным механизмом, поэтому при наборе кода внимательно следите за точным совмещением набираемого числа с базовым
индексом.
3.Диск нужно поворачивать медленно и равномерно. Если Вы случайно повернули диск дальше нужного числа, не возвращайте диск назад.В этом случае нужно повторно набрать весь цифровой код сначала. Обороты диска считать не нужно. Нужно считать, сколько раз нужное число совместится с базовым индексом.

 **2. Открытие замка с предустановленным заводским кодом**
Для открытия замка с установленным заводским кодом поверните диск против  часовой стрелки на 4 полных оборота. Продолжайте поворачивать диск до  совмещения числа "50" с базовым индексом, затем поверните диск по часовой стрелке до открытия замка.

 **3. Открытие замка с установленным трехчисловым кодом**
Допустим, нужно открыть сейф с действующей кодовой комбинацией: 20-40-60.
 Какими должны быть действия по шагам.

1.Поворачивайте диск влево до тех пор, пока число "20" не совместится с базовым индексом четвертый раз.
2.Поворачивайте диск вправо до тех пор, пока число "40" не совместится с базовым индексом третий раз.
3.Поворачивайте диск влево до тех пор, пока число "60" не совместится с базовым индексом второй раз.
4.Поверните диск вправо до упора.

 **4. Закрытие замка**
Поверните диск против часовой стрелки минимум на четыре полных оборота.

**5. Изменение кодовой комбинации**

Внимание! Чтобы изменить код, нужно иметь специальный ключ для изменения кода. Дверь сейфа нужно держать открытой, пока новый код не будет проверен минимум три раза. Не снимайте крышку замка. Если при  наборе кода допущена ошибка, нужно набрать весь код сначала. Выберите новый код, состоящий из 3 двухзначных чисел. При выборе последнего числа нельзя использовать числа в диапазоне между 0 и 20. Например, код 46-82-03 недопустим, т.к. последнее число кода "03" попадает в диапазон между 0 и 20. Для достижения максимальной секретности не используйте в коде числа, оканчивающиеся на 0 или 5, и не используйте числа в возрастающей или убывающей последовательности. Например, код 54-38-72 предпочтительнее, чем 35-50-75.

Допустим, необходимо сменить cуществующий код 20-40-60 на новый - 54-38-72

Шаг 1. Откройте  сейф,   используя  код  20-40-60.   При открытой двери сейфа закройте замок.

Шаг 2. Наберите код 20-40-60, используя дополнительный индекс.  Оставьте число "60" совмещенным с дополнительным индексом.
Шаг 3. Вставьте ключ для изменения кода в скважину в крышке замка. Ключ должен быть вставлен в скважину до упора.
Шаг 4. Поверните ключ влево на 90 градусов.
Шаг 5. Наберите новый трехчисловой код 54-38-72, используя дополнительный индекс. Диск замка следует поворачивать следующим образом:
•
Поворачивайте диск влево до тех пор, пока число "54" совместится с дополнительным индексом четвертый раз.
•
Поворачивайте диск вправо до тех пор, пока число "38" совместится с дополнительным индексом третий раз.
•
Поворачивайте диск влево до тех пор, пока число "72" совместится с дополнительным индексом второй раз.
•
Поверните диск вправо на десять делений шкалы.

Шаг 6. Поверните ключ вправо на 90 градусов до упора. Извлеките ключ из замка.
Шаг 7. Проверьте работу замка с новым кодом как минимум три раза.

После того, как Вы убедились, что замок  с новым кодом работает устойчиво, дверь сейфа можно закрыть и запереть на замок.