Все сейфы продаются с транспортным кодом «111».

**Изменение кода:**

- откройте сеф с помощью ключа, повернув его на два оборота по часовой стрелке;

- при открытых дверках поверните ключ на два оборота против часовой стрелки. Ригели выдвинуты;

- на обратной стороне дверок сейфа поверните рукояткой ключа маховик перекодирования против часовой стрелки на 90;

- кодовый замок заходится в режиме кодирования;

- установите три диска кодового замка против чисел Вашого нового персонального кода;

- верните в начальное положение маховик перекодирования;

Кодовый замок закодирован.

Проверьте новую кодовую комбинацию при открытых дверях сейфа, не меньше 2-3 раз.

**Закрытие сейфа:**

Закройте сейф, повернув ключ на два оборота против часовой стрелки. Установите все три диска на цифру «1». Для этого поверните диск против часовой стрелки до упора. Сейф закрыт на ключевой и кодовый механичный замки.

**Открытие сейфа:**

- наберите на трех дисках кодового замка персональный код;

- поверните ключ по часовой стрелке на два оборота и откройте двери.

**Внимание:**

Дверки стенных сейфов после установки должны быть открыты приблизительно 4-5 сутоу (для обеспечения корректного высыхания ниши и исключения попадания конденсата в замочный блок сейфа).

**После перекодирования сейфа проверьте работу нового кода 2-3 раза при открытых дверях сейфа.**

Обновлено 13.11.2010 00:54