**ПАСПОРТ (ВМ-РC) на сейф стенной торговой марки «РИПОСТ» 0 класса устойчивости по взлому (ГОСТ Р50862-2005)**

Инструкция по эксплуатации встраиваемых сейфов Рипост 2517, 3121, 3623, 3623E/SP, 3623E/P, 3623D, 4025, 4025E/SP, 4025E/P, 4025D, 4228, 4228E/SP, 4228E/P, СВ-4228D, 4932, 4932E/SP, 4932D

**1. Общие сведения**

Сейфы стенные торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов и оружия и т.д.

Сейфы данной серии сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности и с учетом рекомендаций специалистов на основании ТУ 9693-001-35531627-96.

**2. Технические характеристики**

2.1. Конструкция

Стальной корпус из листа не менее 2,5 мм имеет мощную фасадную раму и дверь из листа не менее 10 мм. Отверстия по периметру окантовки  задней стенки  сейфа предназначены для крепления сейфа в нише стены перед закладкой сейфа строительным раствором или кирпичной кладкой.

2.2. Замковый механизм

Сейфы оборудованы замками фирмы «POTENT» (Италия)

- механический ключевой замок (модификации Е );

- механический кодовый замок (модификация Е/SР);

- комбинированный механический+ключевой замок (модификация Е/Р);

- электронный кодовый замок (модификация D).

3. Комплект поставки

- сейф 1 шт

- съемная полка 1 шт

- ключи 2 шт (для модификации Е и Е/Р)

- паспорт 1 шт

- сменный блок для батареек 1 шт (для модификации D)

4. **Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с ключевым замком (модификация E)**

 4.1.  Как открыть сейф

Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора на 2 оборота по 180 градусов (не прилагая особых усилий). Откройте  сейф, используя ключ в качестве дверной ручки.

**ВНИМАНИЕ! Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины, только если замок находится в закрытом состоянии**

4.2.    Запирание  сейфа  производится в обратном порядке.

4.3.   При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять  замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.

4.4.   Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.

**5. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с кодовым замком (модификация E/SP  и Е/Р)**

5.1. Как открыть сейф.

Код замка состоит из трех цифр от 1 до 20. Замок имеет 8000 комбинаций кода – 20х20х20=8000. Заводской код:0-0-0.

Плавно вращая ручки лимбов замка по часовой стрелке, установите действующую кодовую комбинацию. Первую цифру на верхнем лимбе, вторую – на среднем и третью – на нижнем.

Далее (для модификации  E/SP): плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора, откройте сейф. (Для модификации Е/Р): выполните последовательно все действия согласно п.4.1 и откройте сейф.

5.2. Чтобы закрыть  сейф необходимо плавно повернуть ключ (для Е/Р) либо рукоятку ригельного механизма (для Е/SP) по часовой стрелке до упора и сбить код, изменив цифру хотя бы на одном из кодовых лимбов.

5.3. Как изменить код.

Помните! Изменение кода производите только при открытых дверях  сейфа.

Откройте сейф согласно п.5.1. Не сбивая код, плавно  поверните ключ (для Е/Р) либо рукоятку ригельного механизма (для Е/SР) против часовой стрелки до упора. С помощью подходящего инструмента (отвертка, ключ, монета и т.п.) поверните перекодировочный винт на внутренней стороне двери против часовой стрелки до упора (примерно на 90 градусов). Установите новую кодовую комбинацию, плавно вращая ручки лимбов замка по часовой стрелке. Верните перекодировочный винт в обратное положение.

**ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшим использованием сейфа, проверьте несколько раз  правильность работы замка с новым кодом на открытой двери, выполнив несколько раз последовательность действий согласно п.5.1 и п.5.2.**

В случае если Вы забыли новую кодовую комбинацию или ошиблись при ее установке в процессе изменения кода, Вам необходимо оставить дверь сейфа открытой и обратиться к специалистам в торгующей организации или на предприятие изготовителе.

**ПОМНИТЕ! Восстановить работу замка возможно либо при открытой двери, либо путем механического перебора всех 8000 комбинаций.**

**6. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с электронным кодовым замком (модификация D)**

6.1. Технические характеристики замка.

Питание – 4 батарейки по 1,5 Вольт. Цифровая клавиатура сочетается со звуковой системой для обозначения всех действий, как правильных так и ошибочных. Замок имеет возможность подачи внешнего питания через аварийный разъем с помощью выносного блока поставляемого в комплекта. Батарейки замка необходимо заменить, когда любое нажатие на клавиши замка сопровождается звуковым сигналом из 3-х «бип» или не реже 1 раза в год.

Короткий «бип» - нормальное нажатие одной клавиши.

Длинный «бип»- ошибка в одной клавише.

6.2. Как открыть сейф.

Кодовая комбинация может иметь от 4 до 10 цифр от 0 до 9. Заводской код: «0000».

Нажмите клавишу «R». Наберите действующий код. В случае ошибки набора кода – длинный «бип». Если код набран правильно, то сейф автоматически открывается и в двери выдвигается ручки для открывания двери.

6.3. Как закрыть сейф.

Нажмите клавишу «». Нажмите клавишу «\*». Сейф закрывается, а ручки задвигается на свое место в двери.

6.4. Как изменить код.

На открытой двери сейфа нажмите клавишу «R», затем клавишу «\*».

- Нажмите клавишу «R», Наберите действующий код.

- После 3-х секудной паузы снова наберите действующий код.

- Нажмите клавишу (\*). Наберите новый код. Нажмите клавишу (\*).

- После 3-х секудной паузы снова наберите новый код для подтверждения.

- Нажмите клавишу (\*).

Если все операции были выполнены правильно, то будет получено подтверждение о запоминании нового кода с помощью 3-х коротких «бип».

Возможные ошибки: при записи в память – 2 длинных «бип», при попытке ввести непринимаемый код – 1 длинный «бип».

**ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшим использованием  сейфа, проверьте несколько раз правильность работы замка с новым кодом на открытой двери.**

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п. 4, 5, 6, а также  правил по  транспортированию, хранению и эксплуатации.

7.2. Срок гарантийного обслуживания сейфов 1 год со дня продажи.

7.3. Паспорт хранить отдельно от сейфа.